Государственное образовательное учреждение

«Название»

**Инструкция по охране труда № \_\_\_\_**

**по пожарной безопасности в кабинете химии**

Луганск

Государственное образовательное учреждение

«Название»

|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО»  Председатель ПК ГУ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О.Фамилия | «УТВЕРЖДЕНО»Приказ директора ГУ«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О.Фамилия |

**Инструкция**

**по пожарной безопасности в кабинете химии**

**1. Общие положения**

1.1. Каждый ученик обязан знать и выполнять правила пожарной безопасности, а при возникновении пожара - принять все зависящие от него меры для спасения учащихся и тушению пожара.

1.2. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридорные тамбуры должны содержаться постоянно свободными.

1.3. В учебных кабинетах парты, столы, стулья необходимо устанавливать так, чтобы не заставлять выходов из кабинетов.

1.4. В кабинетах следует строго соблюдать противопожарный режим. Помещения должны постоянно содержаться в чистоте.

1.5. Весь пожарный инвентарь и оборудование нужно содержать в исправном состоянии, размещать на видных местах.

1.6. В помещениях запрещается разложения костров, сжигание мусора, курение.

**2. Требования пожарной безопасности к началу работы**

2.1. В кабинетах горючие вещества и материалы необходимо хранить в запирающихся шкафах, ключи от которых должны быть у учителя.

2.2. Запрещается использовать электроприборы с поврежденной изоляцией, хранить у них жидкости, которые легко воспламеняются, обертывать бумагой или тканью электрические лампы.

2.3. Не работать на неисправном оборудовании.

2.4. Перед началом работы на электрооборудовании проверить наличие и надежность крепления защитных средств и соединения защитного заземления, зануления.

**3. Требования безопасности во время выполнения работ**

3.1. Выполнять только ту работу, с которой прошли инструктаж, а не перепоручать свою работу другим лицам.

3.2. Запрещается использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйственных и иных нужд, не связанных с пожаротушением.

3.3. Во время эксплуатации электроустановок запрещается:

- Использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;

- Оставлять под напряжением электрические провода и кабели;

- Переносить включенные приборы и ремонтировать оборудование, находящееся под напряжением;

- Оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, оборудование;

- Пользоваться поврежденными (неисправными) розетками;

- Завязывать и скручивать электропровода;

- Применять самодельные удлинители, которые не соответствуют требованиям ПУЭ по переносным (передвижных) электропроводов.

3.4. Запрещается самостоятельно устранять неисправности электросети и электрооборудования.

**4. Требования безопасности после окончания работы**

4.1. Ежедневно после окончания занятий в кабинетах учителя (преподаватели), лаборанты должны внимательно осмотреть все помещения, которые закрываются, выключать электроприборы, оборудование, освещение, устранить выявленные недостатки.

4.2. После окончания работы следует убрать мусор, отходы.

4.3. После каждого занятия необходимо все пожароопасные вещества и материалы убрать в специально выделенные и оборудованные помещения.

**5. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

5.1. В случае возникновения пожара действия работников, учащихся школы должны быть направлены на создание безопасности детей, в первую очередь спасения и эвакуации.

5.2. Каждый работник, ученик, обнаружил пожар или ее признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов и т.п.), обязан: немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную часть; известить о пожаре учителю, директору, его заместителю; организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Разработал

Заместитель директора по УВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_